Deactivatieformulier

2. REVOLVERS (met inbegrip van revolvers met cilinderlader)
Type:	Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Fabrikant/Merk:	Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Model:	Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Kaliber:	Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Wapennummer:	Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Vergunningnummer:	Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Vuurwapen wordt aangeboden door:
Firma:	Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Naam:	Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Telefoonnummer:	Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Adres:	Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Erkenningsnummer:	Klik hier als u tekst wilt invoeren.
KVK-nummer:	Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Algemene opmerking vanuit de Controlerende Autoriteit:

Dit document is gebaseerd op de Europese Verordening 2018/337 en is een leidraad die gevolgd dient te worden bij de uitvoering van het onklaar maken van vuurwapens. De Europese Verordening 2018/337 is te allen tijde leidend.

Het vuurwapen dient onklaar en in losse onderdelen ter controle aangeboden te worden. Dit betekent dus alle wapenonderdelen die in dit deactivatieformulier worden benoemd. Ook eventuele inzetstukken dienen los aangeleverd te worden zodat deze op hardheid gecontroleerd kunnen worden.

Alle maatregelen die ertoe leiden dat het wapen niet meer uit elkaar genomen kan worden dienen pas na akkoord van de Controlerende Autoriteit te worden uitgevoerd en verantwoord. Deze voorgeschreven bewerkingen dienen naderhand vastgelegd te worden in dit Deactivatieformulier.

Het is niet noodzakelijk dat de voorgeschreven bewerkingen in de Europese Verordening 2018/337 volgens voorgestelde volgorde worden uitgevoerd.

Bij eventuele vragen kunt u contact opnemen met de Controlerende Autoriteit via het e-mailadres: controlerende-autoriteit.politieuitrusting.fm@politie.nl

Nr.	Uitvoering volgens Publicatie EU	Uitvoering	Opmerkingen
A1	Door lassen of lijmen, of door middel van passende maatregelen met een gelijkwaardige mate van duurzaamheid voorkomen dat essentiële onderdelen van vuurwapens kunnen worden gedemonteerd.	Beschrijving uitvoering van geplande bewerkingen: Klik hier als u tekst wilt invoeren.	☐Akkoord ☐Niet akkoord Toelichting: Klik hier als u tekst wilt invoeren.
A2	Hardheid van inzetstukken: De instantie die de onbruikbaarmaking uitvoert, moet ervoor zorgen dat de gebruikte pinnen, stoppen of staven een hardheid van ten minste 40 HRC hebben en dat het voor lassen gebruikte materiaal een permanente en doeltreffende hechting garandeert.	Hardheid van de toegepaste inzetstukken: Klik hier als u tekst wilt invoeren.	☐Akkoord ☐Niet akkoord Toelichting: Gemeten hardheid:
2.1	Loop: Een gleuf in de lengte maken (breedte: > ½ kaliber; lengte: ten minste de helft van de lengte van de loop vanaf de looptoevoer).	Gleuf maatvoering: Lengte: Klik hier als u tekst wilt invoeren. Breedte: Klik hier als u tekst wilt invoeren.	☐Akkoord ☐Niet akkoord Toelichting: Gemeten lengte: Gemeten breedte:
2.2 ☐ Bewerking wordt (gedeeltelijk) uitgevoerd tijdens het definitief sluiten van het vuurwapen	Loop: Er moet een gat worden geboord door weerszijden van de loop (dicht bij de looptoevoer), waarlangs een vast te lassen pin van gehard staal moet worden ingebracht (diameter: > 50 % van het kaliber, minimaal 4,5 mm). Dezelfde pin kan worden gebruikt om de loop aan het mechanisme te bevestigen. Als alternatief kan een passende stop van gehard staal (lengte: ten minste de helft van de lengte van de cilinderkamer) in de loop worden vastgelast, te beginnen vanaf de cilinderzijde.	Gaten geboord: ☐ Ja Bewerkingskeuze: Pin van gehard staal is ingebracht: ☐ Ja Passende stop van gehard staal is in de loop vastgelast: ☐ Ja	☐Akkoord ☐Niet akkoord Toelichting: Klik hier als u tekst wilt invoeren.
2.3 ☐ Bewerking wordt (gedeeltelijk) uitgevoerd tijdens het definitief sluiten van het vuurwapen	Loop: De loop moet voorgoed aan de framegroep worden bevestigd door lassen of lijmen, of door middel van passende maatregelen met een gelijkwaardige mate van duurzaamheid. De in bewerking 2.2 gebruikte pin kan daarvoor worden gebruikt.	Bewerkingskeuze: ☐ Lassen ☐ Lijmen ☐ Pin van bewerking 2.2 is gebruikt ☐ Passende maatregel: Klik hier als u tekst wilt invoeren.	☐Akkoord ☐Niet akkoord Toelichting: Klik hier als u tekst wilt invoeren.
2.4 ☐ Bewerking wordt (gedeeltelijk) uitgevoerd tijdens het definitief sluiten van het vuurwapen	Loop: Voor verwisselbare lopen die niet aan het vuurwapen zijn bevestigd, de bewerkingen 2.1 tot en met 2.3 uitvoeren naargelang het geval. Daarnaast moet er door snijden, lassen of lijmen, of door middel van passende maatregelen met een gelijkwaardige mate van duurzaamheid voor worden gezorgd dat de lopen nooit meer op een vuurwapen kunnen worden gemonteerd.	Wisselloop aanwezig: ☐ Ja ☐ Nee Bewerkingskeuze: ☐ Stop vast gelast ☐ Pin vast gelast Bewerkingskeuze: ☐ Snijden ☐ Lassen ☐ Lijmen ☐ Passende maatregel: Klik hier als u tekst wilt invoeren.	☐Akkoord ☐Niet akkoord ☐N.v.t. Toelichting: Klik hier als u tekst wilt invoeren.
2.5	Cilinder: Alle binnenwanden uit de cilinder verspanend verwijderen over minimaal ⅔ van de lengte ervan. Zo veel mogelijk van de binnenwanden van de cilinder verwijderen, idealiter tot de diameter van de huls, zonder de buitenwand te doorbreken.	Binnenwanden verwijderd over ⅔ van de lengte: ☐ Ja Tot patroonhuls diameter –Ø: Klik hier als u tekst wilt invoeren.	☐Akkoord ☐Niet akkoord Toelichting: Klik hier als u tekst wilt invoeren.
2.6 ☐ Bewerking wordt (gedeeltelijk) uitgevoerd tijdens het definitief sluiten van het vuurwapen	Cilinder: Waar mogelijk vastlassen om te voorkomen dat de cilinder uit de framegroep kan worden verwijderd, of passende maatregelen nemen zoals het inbrengen van een pin zodat de cilinder niet meer kan worden verwijderd.	☐ Lassen ☐ Passende maatregel: Klik hier als u tekst wilt invoeren.	☐Akkoord ☐Niet akkoord Toelichting: Klik hier als u tekst wilt invoeren.

2.7	Cilinder: Voor reservecilinders die niet aan een vuurwapen zijn bevestigd, bewerking 2.5 uitvoeren. Daarnaast moet er door snijden, lassen of lijmen, of door middel van passende maatregelen met een gelijkwaardige mate van duurzaamheid voor worden gezorgd dat de cilinder nooit meer op een vuurwapen kan worden gemonteerd.	Reservecilinder voorhanden: ☐ Ja ☐ Nee Bewerkingskeuze: ☐ Snijden ☐ Lassen ☐ Lijmen ☐ Passende maatregel: Klik hier als u tekst wilt invoeren.	☐Akkoord ☐Niet akkoord ☐N.v.t. Toelichting: Klik hier als u tekst wilt invoeren.
2.8	Frame- of kastgroep: Het slagpingat vergroten tot drie keer de oorspronkelijke grootte.	Boring-Ø: Klik hier als u tekst wilt invoeren.	☐Akkoord ☐Niet akkoord Toelichting: Klik hier als u tekst wilt invoeren.
2.9	Frame- of kastgroep: De slagpin verwijderen of verkorten.	Slagpin: ☐ Verwijderd ☐ Verkort	☐Akkoord ☐Niet akkoord Toelichting: Klik hier als u tekst wilt invoeren.
2.10 ☐ Bewerking wordt (gedeeltelijk) uitgevoerd tijdens het definitief sluiten van het vuurwapen	Trekkermechanisme: De fysieke bedieningsverbinding tussen het trekkerblad en de hamer, slagpin of tuimelaar vernietigen. Het trekkermechanisme waar van toepassing aaneenlassen binnen de ontvanger/kastgroep. Kan het trekkermechanisme niet worden aaneengelast, verwijder het dan en vul de ruimte met lasmateriaal of epoxyhars.	Bedieningsverbinding vernietigd: ☐ Ja Trekkermechanisme (inclusief trekker): ☐ Gelast ☐ Verwijderd Ruimte gevuld d.m.v.: ☐ Lassen ☐ Epoxyhars ☐ N.v.t.	☐Akkoord ☐Niet akkoord Toelichting: Klik hier als u tekst wilt invoeren.
2.11 ☐ Bewerking wordt (gedeeltelijk) uitgevoerd tijdens het definitief sluiten van het vuurwapen	Trekkermechanisme: Het trekkermechanisme en/of de trekkerbehuizing moet aan de kast- of framegroep worden vastgelast (in geval van een stalen framegroep) of met hittebestendige lijm aan de kast- of framegroep worden vastgelijmd (in geval van een framegroep van licht metaal of polymeer).	Trekkermechanisme (inclusief trekker): ☐ Gelast ☐ Verlijmd	☐Akkoord ☐Niet akkoord Toelichting: Klik hier als u tekst wilt invoeren.

2.12 ☐ Bewerking wordt uitgevoerd tijdens het definitief sluiten van het vuurwapen	Geluiddemper: Indien de geluiddemper deel uitmaakt van het wapen, voorgoed voorkomen dat deze van de loop kan worden verwijderd, door een pin van gehard staal in te brengen, door de geluiddemper vast te lassen of te lijmen, of door passende maatregelen met een gelijkwaardig niveau van duurzaamheid te treffen.	☐ Voorgeschreven bewerkingen niet van toepassing Bewerkingskeuze: ☐ Lassen ☐ Lijmen ☐ Pin vast gelast ☐ Passende maatregel: Klik hier als u tekst wilt invoeren.	☐Akkoord ☐Niet akkoord ☐N.v.t. Toelichting: Klik hier als u tekst wilt invoeren.
2.13	Geluiddemper: Waar mogelijk alle inwendige delen van de geluiddemper en de bevestigingspunten ervan verwijderen, zodat alleen een buis overblijft. Door de behuizing en tot in de expansiekamer gaten boren met een diameter die groter is dan het kaliber van het vuurwapen, op een interval in de lengte van 3 cm (korte vuurwapens) of 5 cm (lange vuurwapens). Of anders door de behuizing en tot in de expansiekamer een minstens 6 mm brede gleuf in de lengte snijden van het achtereinde tot het vooreinde.	☐ Voorgeschreven bewerkingen niet van toepassing Inwendige delen verwijderd: ☐ Ja ☐ Nee Boring-Ø: Klik hier als u tekst wilt invoeren. Aantal geboorde gaten: Klik hier als u tekst wilt invoeren. Lengtesleuf: Klik hier als u tekst wilt invoeren. Afmeting: Klik hier als u tekst wilt invoeren.	☐Akkoord ☐Niet akkoord ☐N.v.t. Toelichting: Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Geef hieronder aan welke voorgeschreven bewerkingen uit de Europese Verordening 2018/337 zijn nog niet uitgevoerd en worden uitgevoerd tijdens het definitief sluiten van het vuurwapen. Geef daarbij ook aan welke bewerkingen je voornemens bent om uit te voeren. Indien u kiest voor een passende maatregel dient u in het opmerkingenveld duidelijk te beschrijven welke passende maatregel u gaat uitvoeren. ☐ 2.2 Kies een item. ☐ 2.3 Kies een item. ☐ 2.4 Kies een item. en Kies een item. ☐ 2.6Kies een item. ☐ 2.11 Kies een item. ☐ 2.12 Kies een item. De voorgeschreven bewerkingen die niet zijn uitgevoerd dienen alsnog uitgevoerd te worden tijdens het definitief sluiten van het vuurwapen. De bewerkingen die worden uitgevoerd tijdens het sluiten dienen naderhand vastgelegd te worden in dit deactivatieformulier, zie de instructie “Aanleveren van (voorlopig) onklaar gemaakte vuurwapens” op www.politie.nl voor meer informatie.

Eventuele opmerkingen: Klik hier als u tekst wilt invoeren .
Onderteken (pas na definitief sluiten) voor correcte uitvoering werkzaamheden volgens Europese Verordening 2018/337
Plaats: Klik hier als u tekst wilt invoeren. Datum: Klik hier als u tekst wilt invoeren. Handtekening erkenninghouder & firmastempel (optioneel): Klik hier als u tekst wilt invoeren.

In te vullen door de CA

Type:	Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Fabrikant/Merk:	Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Model:	Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Wapennummer:	Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Naam controleur CA:	Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Datum controle:	Klik hier als u een datum wilt invoeren.
Resultaat keuring:	☐Akkoord ☐Niet akkoord bevonden op onderstaande punten:
Eventuele opmerkingen: Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Plaats: Klik hier als u tekst wilt invoeren. Datum: Klik hier als u tekst wilt invoeren. Handtekening controleur CA: Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Controle definitief sluiten
Naam controleur CA:	Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Datum controle:	Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Resultaat keuring:	☐Akkoord ☐Niet akkoord bevonden op onderstaande punten:
Plaats: Klik hier als u tekst wilt invoeren. Datum: Klik hier als u tekst wilt invoeren. Handtekening controleur CA: Klik hier als u tekst wilt invoeren.