Deactivatieformulier

8. VOORLAADWAPENS MET INBEGRIP VAN BASCULERENDE VOORLADERS (met uitzondering van revolvers met cilinderlader)
Type:	Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Fabrikant/Merk:	Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Model:	Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Kaliber:	Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Wapennummer:	Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Vergunningnummer:	Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Vuurwapen wordt aangeboden door:
Firma:	Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Naam:	Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Telefoonnummer:	Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Adres:	Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Erkenningsnummer:	Klik hier als u tekst wilt invoeren.
KVK-nummer:	Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Algemene opmerking vanuit de Controlerende Autoriteit:

Dit document is gebaseerd op de Europese Verordening 2018/337 en is een leidraad die gevolgd dient te worden bij de uitvoering van het onklaar maken van vuurwapens. De Europese Verordening 2018/337 is te allen tijde leidend.

Het vuurwapen dient onklaar en in losse onderdelen ter controle aangeboden te worden. Dit betekent dus alle wapenonderdelen die in dit deactivatieformulier worden benoemd. Ook eventuele inzetstukken dienen los aangeleverd te worden zodat deze op hardheid gecontroleerd kunnen worden.

Alle maatregelen die ertoe leiden dat het wapen niet meer uit elkaar genomen kan worden dienen pas na akkoord van de Controlerende Autoriteit te worden uitgevoerd en verantwoord. Deze voorgeschreven bewerkingen dienen naderhand vastgelegd te worden in dit Deactivatieformulier.

Het is niet noodzakelijk dat de voorgeschreven bewerkingen in de Europese Verordening 2018/337 volgens voorgestelde volgorde worden uitgevoerd.

Bij eventuele vragen kunt u contact opnemen met de Controlerende Autoriteit via het e-mailadres: controlerende-autoriteit.politieuitrusting.fm@politie.nl

Nr.	Uitvoering volgens Publicatie EU	Uitvoering	Opmerkingen CA
A1	Door lassen of lijmen, of door middel van passende maatregelen met een gelijkwaardige mate van duurzaamheid voorkomen dat essentiële onderdelen van vuurwapens kunnen worden gedemonteerd.	Beschrijving uitvoering van geplande bewerkingen: Klik hier als u tekst wilt invoeren.	☐ Akkoord ☐ Niet akkoord Toelichting: Klik hier als u tekst wilt invoeren.
A2	Hardheid van inzetstukken: de instantie die de onbruikbaarmaking uitvoert, moet ervoor zorgen dat de gebruikte pinnen, stoppen of staven een hardheid van tenminste 40 HRC hebben en dat het voor lassen gebruikte materiaal een permanente en doeltreffende hechting garandeert.	Hardheid van de toegepaste inzetstukken: Klik hier als u tekst wilt invoeren.	☐ Akkoord ☐ Niet akkoord Toelichting: Gemeten hardheid:
8.1	Loop: Een gleuf maken over de lengte van de loop met inbegrip van de verbrandingskamer, indien aanwezig (breedte: > ½ kaliber; lengte: drie keer de kogeldiameter). Voor vuurwapens waarvan de loop geen verbrandingskamer bevat, een gleuf in de lengte maken (breedte: > ½ kaliber; lengte: ten minste de helft van de lengte van de loop vanaf de looptoevoer).	Gleuf aangebracht over de lengte van de loop met in begrip van de volledige kamer: ☐ Ja Gleuf maatvoering: Lengte: Klik hier als u tekst wilt invoeren. Breedte: Klik hier als u tekst wilt invoeren.	☐ Akkoord ☐ Niet akkoord Toelichting: Gemeten lengte: Gemeten breedte:
8.2 ☐ Bewerking wordt (gedeeltelijk) uitgevoerd tijdens het definitief sluiten van het vuurwapen	Loop: Bij vuurwapens waarvan de loop een verbrandingskamer bevat, moet door weerszijden van de kamer een gat worden geboord, waarlangs een vast te lassen pin van gehard staal moet worden ingebracht (diameter: > ½ van de kamer, minimaal 4,5 mm). Dezelfde pin kan worden gebruikt om de loop aan het mechanisme te bevestigen. Bij vuurwapens waarvan de loop geen verbrandingskamer bevat, een passende pin van gehard staal vastlassen (lengte: ten minste twee keer de kogeldiameter) in de loop vanaf de looptoevoer.	Verbrandingskamer aanwezig: ☐ Ja ☐ Nee Bewerkingskeuze: ☐ Pin vast gelast Boring-Ø: Klik hier als u tekst wilt invoeren. Lengte van de pin: Klik hier als u tekst wilt invoeren.	☐ Akkoord ☐ Niet akkoord Toelichting: Klik hier als u tekst wilt invoeren.

8.3 ☐ Bewerking wordt (gedeeltelijk) uitgevoerd tijdens het definitief sluiten van het vuurwapen	Loop: Voor verwisselbare lopen die niet aan het vuurwapen zijn bevestigd, de bewerkingen 8.1 tot en met 8.2 uitvoeren naargelang het geval. Daarnaast moet er door snijden, lassen of lijmen, of door middel van passende maatregelen met een gelijkwaardige mate van duurzaamheid voor worden gezorgd dat de lopen nooit meer op een vuurwapen kunnen worden gemonteerd.	Wisselloop aanwezig: ☐ Ja ☐ Nee Bewerkingskeuze: ☐ Stop vast gelast ☐ Pin vast gelast Bewerkingskeuze: ☐ Snijden ☐ Lassen ☐ Lijmen ☐ Passende maatregel: Klik hier als u tekst wilt invoeren.	☐ Akkoord ☐ Niet akkoord Toelichting: Klik hier als u tekst wilt invoeren.
8.4	Bij basculerende voorladers: Door verspanende bewerking een kegel van minimaal 60 graden (apexhoek) maken om een basisdiameter te verkrijgen van minstens 10 mm of de diameter van het afsluitervlak.	☐ Voorgeschreven bewerkingen niet van toepassing Kegelopening aangebracht: ☐ Ja	☐ Akkoord ☐ Niet akkoord ☐ N.v.t. Toelichting: Klik hier als u tekst wilt invoeren.
8.5	Bij basculerende voorladers: De slagpin verwijderen, het slagpingat vergroten tot een diameter van minimaal 5 mm en het slagpingat dichtlassen.	☐ Voorgeschreven bewerkingen niet van toepassing Slagpin verwijderd: ☐ Ja Boring-Ø: Klik hier als u tekst wilt invoeren. Slagpingat gelast: ☐ Ja	☐ Akkoord ☐ Niet akkoord ☐ N.v.t. Toelichting: Klik hier als u tekst wilt invoeren.
8.6 ☐ Bewerking wordt (gedeeltelijk) uitgevoerd tijdens het definitief sluiten van het vuurwapen	Trekkermechanisme: De fysieke bedieningsverbinding tussen het trekkerblad en de hamer, slagpin of tuimelaar vernietigen. Het trekkermechanisme waar van toepassing aaneenlassen binnen de ontvanger/kastgroep. Kan het trekkermechanisme niet worden aaneengelast, verwijder het dan en vul de ruimte met lasmateriaal of epoxyhars.	Bedieningsverbinding verwijderd: ☐ Ja Trekkermechanisme (inclusief trekker): ☐ Gelast ☐ Verwijderd Ruimte gevuld d.m.v.: ☐ Lassen ☐ Epoxyhars ☐ N.v.t.	☐ Akkoord ☐ Niet akkoord Toelichting: Klik hier als u tekst wilt invoeren.

8.7 ☐ Bewerking wordt (gedeeltelijk) uitgevoerd tijdens het definitief sluiten van het vuurwapen	Trekkermechanisme: Het trekkermechanisme en/of de trekkerbehuizing moet aan de kast- of framegroep worden vastgelast (in geval van een stalen framegroep) of met hittebestendige lijm aan de kast- of framegroep worden vastgelijmd (in geval van een framegroep van licht metaal of polymeer).	Trekkermechanisme (Inclusief trekker): ☐ Gelast ☐ Verlijmd	☐ Akkoord ☐ Niet akkoord Toelichting: Klik hier als u tekst wilt invoeren.
8.8 ☐ Bewerking wordt (gedeeltelijk) uitgevoerd tijdens het definitief sluiten van het vuurwapen	Nippels/gaten: De nippel(s) verwijderen of vastlassen, het gat (de gaten) dichtlassen.	Piston(s)/nippels: ☐ Verwijderd ☐ Gelast Gat(en): ☐ Gelast	☐ Akkoord ☐ Niet akkoord Toelichting: Klik hier als u tekst wilt invoeren.
8.9	Afzonderlijke (meerdere) verbrandingskamers (uitgezonderd cilinders): Bij vuurwapens met afzonderlijke of meerdere verbrandingskamers, de binnenwand(en) van de verbrandingskamer(s) verspanend verwijderen over ten minste 2/3 van de lengte ervan. Zo veel mogelijk materiaal van de binnenwand(en) verwijderen, idealiter gelijk aan de kaliberdiameter.	☐ Voorgeschreven bewerkingen niet van toepassing Afzonderlijke (meerdere) verbrandingskamers aanwezig: ☐ Ja ☐ Nee Binnenwanden verwijderd: ☐ Ja ☐ Nee	☐ Akkoord ☐ Niet akkoord ☐ N.v.t. Toelichting: Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Geef hieronder aan welke voorgeschreven bewerkingen uit de Europese Verordening 2018/337 zijn nog niet uitgevoerd en worden uitgevoerd tijdens het definitief sluiten van het vuurwapen. Geef daarbij ook aan welke bewerkingen je voornemens bent om uit te voeren. Indien u kiest voor een passende maatregel dient u in het opmerkingenveld duidelijk te beschrijven welke passende maatregel u gaat uitvoeren. ☐ 8.2 Kies een item. ☐ 8.3 Kies een item. en Kies een item. ☐ 8.6 Kies een item. ☐ 8.7 Kies een item. ☐ 8.8 Kies een item. De voorgeschreven bewerkingen die niet zijn uitgevoerd dienen alsnog uitgevoerd te worden tijdens het definitief sluiten van het vuurwapen. De bewerkingen die worden uitgevoerd tijdens het sluiten dienen naderhand vastgelegd te worden in dit deactivatieformulier, zie de instructie “Aanleveren van (voorlopig) onklaar gemaakte vuurwapens” op www.politie.nl voor meer informatie.
Eventuele opmerkingen:
Onderteken (pas na definitief sluiten) voor correcte uitvoering werkzaamheden volgens Europese Verordening 2018/337
Plaats: Klik hier als u tekst wilt invoeren. Datum: Klik hier als u tekst wilt invoeren. Handtekening erkenninghouder & firmastempel (optioneel): Klik hier als u tekst wilt invoeren.

In te vullen door de CA

Type:	Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Fabrikant/Merk:	Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Model:	Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Wapennummer:	Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Naam controleur CA:	Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Datum controle:	Klik hier als u een datum wilt invoeren.
Resultaat keuring:	☐Akkoord ☐Niet akkoord bevonden op onderstaande punten:
Eventuele opmerkingen: Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Plaats: Klik hier als u tekst wilt invoeren. Datum: Klik hier als u tekst wilt invoeren. Handtekening controleur CA: Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Controle definitief sluiten
Naam controleur CA:	Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Datum controle:	Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Resultaat keuring:	☐Akkoord ☐Niet akkoord bevonden op onderstaande punten:
Plaats: Klik hier als u tekst wilt invoeren. Datum: Klik hier als u tekst wilt invoeren. Handtekening controleur CA: Klik hier als u tekst wilt invoeren.