Deactivatieformulier

PISTOLEN (enkelschots, semiautomatisch)
Type:	Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Fabrikant/Merk:	Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Model:	Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Kaliber:	Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Wapennummer:	Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Vergunningnummer:	Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Vuurwapen wordt aangeboden door:
Firma:	Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Naam:	Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Telefoonnummer:	Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Adres:	Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Erkenningsnummer:	Klik hier als u tekst wilt invoeren.
KVK-nummer:	Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Algemene opmerking vanuit de Controlerende Autoriteit:

Dit document is gebaseerd op de Europese Verordening 2018/337 en is een leidraad die gevolgd dient te worden bij de uitvoering van het onklaar maken van vuurwapens. De Europese Verordening 2018/337 is te allen tijde leidend.

Het vuurwapen dient onklaar en in losse onderdelen ter controle aangeboden te worden. Dit betekent dus alle wapenonderdelen die in dit deactivatieformulier worden benoemd. Ook eventuele inzetstukken dienen los aangeleverd te worden zodat deze op hardheid gecontroleerd kunnen worden.

Alle maatregelen die ertoe leiden dat het wapen niet meer uit elkaar genomen kan worden dienen pas na akkoord van de Controlerende Autoriteit te worden uitgevoerd en verantwoord. Deze voorgeschreven bewerkingen dienen naderhand vastgelegd te worden in dit Deactivatieformulier.

Het is niet noodzakelijk dat de voorgeschreven bewerkingen in de Europese Verordening 2018/337 volgens voorgestelde volgorde worden uitgevoerd.

Bij eventuele vragen kunt u contact opnemen met de Controlerende Autoriteit via het e-mailadres: controlerende-autoriteit.politieuitrusting.fm@politie.nl

Nr.	Uitvoering volgens Publicatie EU	Uitvoering	Opmerkingen CA
A1	Door lassen of lijmen, of door middel van passende maatregelen met een gelijkwaardige mate van duurzaamheid voorkomen dat de essentiële onderdelen van vuurwapens kunnen worden gedemonteerd.	Beschrijving uitvoering van geplande bewerkingen: Klik hier als u tekst wilt invoeren.	☐ Akkoord ☐ Niet akkoord Toelichting: Klik hier als u tekst wilt invoeren.
A2	Hardheid van inzetstukken: De instantie die de onbruikbaarmaking uitvoert, moet ervoor zorgen dat de gebruikte pinnen, stoppen of staven een hardheid van ten minste 40 HRC hebben en dat het voor lassen gebruikte materiaal een permanente en doeltreffende hechting garandeert.	Hardheid van de toegepaste inzetstukken: Klik hier als u tekst wilt invoeren.	☐ Akkoord ☐ Niet akkoord Toelichting: Gemeten hardheid:
1.1	Loop: Een gleuf maken over de lengte van de loop met inbegrip van de kamer, indien aanwezig (breedte: > ½ kaliber; lengte: bij getrokken lopen driemaal de lengte van de kamer en bij gladde lopen tweemaal de lengte van de kamer).	Gleuf aangebracht over de lengte van de loop met in begrip van de volledige kamer: ☐ Ja Gleuf maatvoering: Lengte: Klik hier als u tekst wilt invoeren. Breedte: Klik hier als u tekst wilt invoeren.	☐ Akkoord ☐ Niet akkoord Toelichting: Gemeten lengte: Gemeten breedte:
1.2 ☐ Bewerking wordt (gedeeltelijk) uitgevoerd tijdens het definitief sluiten van het vuurwapen	Loop: Bij alle andere pistolen dan die met basculerende loop moet door weerszijden van de kamer een gat worden geboord, waarlangs een vast te lassen pin van gehard staal moet worden ingebracht (diameter: > ½ van de kamer, minimaal 4,5 mm). Dezelfde pin kan worden gebruikt om de loop aan het mechanisme te bevestigen. Zo niet moet een stop ter grootte van de huls in de kamer worden ingebracht en vastgelast.	Gat geboord door weerszijden van de kamer: ☐ Ja Pin van gehard staal is ingebracht: ☐ Ja ☐ Bovenstaande bewerking kan niet worden uitgevoerd daarom is een stop ter grootte van de huls in de kamer ingebracht en vastgelast.	☐ Akkoord ☐ Niet akkoord Toelichting: Klik hier als u tekst wilt invoeren.

1.3	Loop: De toevoergeleider verwijderen, indien aanwezig.	☐ Voorgeschreven bewerkingen niet van toepassing Toevoergeleider verwijderd: ☐ Ja	☐ Akkoord ☐ Niet akkoord ☐ N.v.t. Toelichting: Klik hier als u tekst wilt invoeren.
1.4 ☐ Bewerking wordt (gedeeltelijk) uitgevoerd tijdens het definitief sluiten van het vuurwapen	Loop: De loop moet voorgoed aan het vuurwapen worden bevestigd door lassen of lijmen, of door middel van passende maatregelen met een gelijkwaardige mate van duurzaamheid. De in bewerking 1.2 gebruikte pin kan daarvoor worden gebruikt.	Bewerkingskeuze: ☐ Lassen ☐ Lijmen ☐ Pin van bewerking 1.2 is gebruikt ☐ Passende maatregelen Klik hier als u tekst wilt invoeren.	☐ Akkoord ☐ Niet akkoord Toelichting: Klik hier als u tekst wilt invoeren.
1.5 ☐ Bewerking wordt (gedeeltelijk) uitgevoerd tijdens het definitief sluiten van het vuurwapen	Loop: Voor verwisselbare lopen die niet in een pistool zijn gemonteerd, de bewerkingen 1.1 tot en met 1.4 en bewerking 1.19 uitvoeren naargelang het geval. Daarnaast moet er door snijden, lassen of lijmen, of door middel van passende maatregelen met een gelijkwaardige mate van duurzaamheid voor worden gezorgd dat de lopen nooit meer op een vuurwapen kunnen worden gemonteerd.	Wisselloop aanwezig: ☐ Ja ☐ Nee Bewerkingskeuze: ☐ Pin ☐ Stop Bewerkingskeuze: ☐ Snijden ☐ Lassen ☐ Lijmen ☐ Passende maatregel: Klik hier als u tekst wilt invoeren.	☐ Akkoord ☐ Niet akkoord ☐ N.v.t. Toelichting: Klik hier als u tekst wilt invoeren.
1.6	Afsluiterblok, grendelkop: De slagpin verwijderen of verkorten.	☐ Voorgeschreven bewerkingen niet van toepassing Wapen bevat: ☐ Afsluiterblok ☐ Grendelkop Slagpin: ☐ Verwijderd ☐ Verkort	☐ Akkoord ☐ Niet akkoord ☐ N.v.t. Toelichting: Klik hier als u tekst wilt invoeren.

1.7	Afsluiterblok, grendelkop: Het afsluitervlak verspanend bewerken of verwijderen met een hoek tussen 45 en 75 graden, gemeten vanuit de hoek van het oorspronkelijke vlak. Het materiaal moet langs het hele afsluitervlak worden verwijderd. Alle vergrendelingsnokken moeten worden verwijderd of aanzienlijk worden verzwakt.	☐ Voorgeschreven bewerkingen niet van toepassing Afsluitervlak aangepast: ☐ Ja Vergrendelingsnokken verwijderd: ☐ Ja ☐ Nee ☐ N.v.t. Vergrendelingsnokken verzwakt: ☐ Ja ☐ Nee ☐ N.v.t.	☐ Akkoord ☐ Niet akkoord ☐ N.v.t. Toelichting: Klik hier als u tekst wilt invoeren.
1.8	Afsluiterblok, grendelkop: Het slagpingat dichtlassen.	☐ Voorgeschreven bewerkingen niet van toepassing Slagpingat dichtgelast: ☐ Ja	☐ Akkoord ☐ Niet akkoord ☐ N.v.t. Toelichting: Klik hier als u tekst wilt invoeren.
1.9	Slede: Het afsluitervlak verspanend bewerken of verwijderen met een hoek tussen 45 en 75 graden, gemeten vanuit de hoek van het oorspronkelijke vlak. Het materiaal moet langs het hele oppervlak worden verwijderd.	☐ Voorgeschreven bewerkingen niet van toepassing Afsluitervlak bewerkt: ☐ Ja	☐ Akkoord ☐ Niet akkoord ☐ N.v.t. Toelichting: Klik hier als u tekst wilt invoeren.
1.10	Slede: De slagpin verwijderen.	☐ Voorgeschreven bewerkingen niet van toepassing Slagpin verwijderd: ☐ Ja	☐ Akkoord ☐ Niet akkoord ☐ N.v.t. Toelichting: Klik hier als u tekst wilt invoeren.
1.11	Slede: De vergrendelingsnokken in de slede verwijderen.	☐ Voorgeschreven bewerkingen niet van toepassing Vergrendelingsnokken verwijderd: ☐ Ja	☐ Akkoord ☐ Niet akkoord ☐ N.v.t. Toelichting: Klik hier als u tekst wilt invoeren.

1.12	Slede: Indien van toepassing, de binnenzijde van de vergrendelende rand van de uitwerpopening in de slede verspanend bewerken tot een hoek van 45 tot 75 graden.	☐ Voorgeschreven bewerkingen niet van toepassing Vergrendelende rand bewerkt: ☐ Ja	☐ Akkoord ☐ Niet akkoord ☐ N.v.t. Toelichting: Klik hier als u tekst wilt invoeren.
1.13 ☐ Bewerking wordt (gedeeltelijk) uitgevoerd tijdens het definitief sluiten van het vuurwapen	Slede: Als het afsluiterblok van het sledehuis kan worden genomen, moet het onbruikbaar gemaakte afsluiterblok voorgoed aan het sledehuis worden bevestigd.	☐ Voorgeschreven bewerkingen niet van toepassing Afsluiterblok bevestigd d.m.v.: ☐ Lassen ☐ Lijmen ☐ Andere maatregel: Klik hier als u tekst wilt invoeren.	☐ Akkoord ☐ Niet akkoord ☐ N.v.t. Toelichting: Klik hier als u tekst wilt invoeren.
1.14	Frame- of kastgroep: Toevoergeleider verwijderen, indien aanwezig.	☐ Voorgeschreven bewerkingen niet van toepassing Toevoergeleider verwijderd: ☐ Ja	☐ Akkoord ☐ Niet akkoord ☐ N.v.t. Toelichting: Klik hier als u tekst wilt invoeren.
1.15	Frame- of kastgroep: Ten minste 2/3 van de slederails aan weerszijden van de kast verspanend verwijderen.	Slederails verwijderd: ☐ Ja	☐ Akkoord ☐ Niet akkoord Toelichting: Klik hier als u tekst wilt invoeren.
1.16 ☐ Bewerking wordt (gedeeltelijk) uitgevoerd tijdens het definitief sluiten van het vuurwapen	Trekkermechanisme: De fysieke bedieningsverbinding tussen het trekkerblad en de hamer, slagpin of tuimelaar vernietigen. Het trekkermechanisme waar van toepassing aaneenlassen binnen de ontvanger/kastgroep. Kan het trekkermechanisme niet worden aaneengelast, verwijder het dan en vul de ruimte met lasmateriaal of epoxyhars.	Bedieningsverbinding vernietigd: ☐ Ja Trekkermechanisme (inclusief trekker): ☐ Gelast ☐ Verwijderd Ruimte gevuld d.m.v.: ☐ Lassen ☐ Epoxyhars ☐ N.v.t.	☐ Akkoord ☐ Niet akkoord Toelichting: Klik hier als u tekst wilt invoeren.

1.17 ☐ Bewerking wordt (gedeeltelijk) uitgevoerd tijdens het definitief sluiten van het vuurwapen	Trekkermechanisme: Het trekkermechanisme en/of de trekkerbehuizing moet aan de kast- of framegroep worden vastgelast (in geval van een stalen framegroep) of met hittebestendige lijm aan de kast- of framegroep worden vastgelijmd (in geval van een framegroep van licht metaal of polymeer).	Trekkermechanisme (inclusief trekker): ☐ Gelast ☐ Verlijmd	☐ Akkoord ☐ Niet akkoord Toelichting: Klik hier als u tekst wilt invoeren.
1.18	Automatisch systeem: De gaszuiger, de gasbuis en de gasaftapopening vernietigen door snijden of lassen.	☐ Voorgeschreven bewerkingen niet van toepassing Gaszuiger vernietigd d.m.v.: ☐ Snijden ☐ Lassen ☐ N.v.t. Gasbuis vernietigd d.m.v.: ☐ Snijden ☐ Lassen ☐ N.v.t. Gasaftapopening vernietigd d.m.v.: ☐ Snijden ☐ Lassen	☐ Akkoord ☐ Niet akkoord ☐ N.v.t. Toelichting: Klik hier als u tekst wilt invoeren.
1.19 ☐ Bewerking wordt (gedeeltelijk) uitgevoerd tijdens het definitief sluiten van het vuurwapen	Automatisch systeem: Bij afwezigheid van de gaszuiger de gasbuis verwijderen. Indien de loop als gaszuiger wordt gebruikt, de onbruikbaar gemaakte loop aan de behuizing vastlassen. Wanneer de loop van een gasuitlaat is voorzien, moet de gasuitlaat worden dichtgelast.	☐ Voorgeschreven bewerkingen niet van toepassing Gasbuis verwijderd: ☐ Ja ☐ N.v.t. Loop aan behuizing gelast: ☐ Ja ☐ N.v.t. Gasuitlaat gelast: ☐ Ja ☐ N.v.t.	☐ Akkoord ☐ Niet akkoord ☐ N.v.t. Toelichting: Klik hier als u tekst wilt invoeren.

1.20 ☐ Bewerking wordt (gedeeltelijk) uitgevoerd tijdens het definitief sluiten van het vuurwapen	Magazijnen: Het magazijn puntsgewijs vastlassen of passende maatregelen met een gelijkwaardig niveau van duurzaamheid treffen, al naargelang het soort wapen en materiaal, om te voorkomen dat het magazijn kan worden verwijderd.	☐ Voorgeschreven bewerkingen niet van toepassing Magazijn gelast: ☐ Ja ☐ Passende maatregel: Klik hier als u tekst wilt invoeren.	☐ Akkoord ☐ Niet akkoord ☐ N.v.t. Toelichting: Klik hier als u tekst wilt invoeren.
1.21	Magazijnen: Als het magazijn ontbreekt, op de plaats van het magazijn laspunten aanbrengen of passende maatregelen treffen of een grendel plaatsen om voorgoed te voorkomen dat een magazijn wordt ingeschoven.	☐ Voorgeschreven bewerkingen niet van toepassing Bewerking: ☐ Laspunten aangebracht ☐ Grendel (blokkering) geplaatst ☐ Passende maatregel: Klik hier als u tekst wilt invoeren.	☐ Akkoord ☐ Niet akkoord ☐ N.v.t. Toelichting: Klik hier als u tekst wilt invoeren.
1.22 ☐ Bewerking wordt (gedeeltelijk) uitgevoerd tijdens het definitief sluiten van het vuurwapen	Geluiddemper: Indien de geluiddemper deel uitmaakt van het wapen, voorgoed voorkomen dat deze van de loop kan worden verwijderd, door een pin van gehard staal in te brengen, door de geluiddemper vast te lassen of te lijmen, of door passende maatregelen met een gelijkwaardig niveau van duurzaamheid te treffen.	☐ Voorgeschreven bewerkingen niet van toepassing Bewerkingskeuze: ☐ Lassen ☐ Lijmen ☐ Pin vast gelast ☐ Passende maatregel: Klik hier als u tekst wilt invoeren.	☐ Akkoord ☐ Niet akkoord ☐ N.v.t. Toelichting: Klik hier als u tekst wilt invoeren.
1.23	Geluiddemper: Waar mogelijk alle inwendige delen van de geluiddemper en de bevestigingspunten ervan verwijderen, zodat alleen een buis overblijft. Door de behuizing en tot in de expansiekamer gaten boren met een diameter die groter is dan het kaliber van het vuurwapen, op een interval in de lengte van 3 cm (korte vuurwapens) of 5 cm (lange vuurwapens). Of anders door de behuizing en tot in de expansiekamer een minstens 6 mm brede gleuf in de lengte snijden van het achtereinde tot het vooreinde.	☐ Voorgeschreven bewerkingen niet van toepassing Inwendige delen verwijderd: ☐ Ja Boring-Ø: Klik hier als u tekst wilt invoeren. Aantal geboorde gaten: Klik hier als u tekst wilt invoeren. Lengtesleuf: Klik hier als u tekst wilt invoeren. Afmeting: Klik hier als u tekst wilt invoeren.	☐ Akkoord ☐ Niet akkoord ☐ N.v.t. Toelichting: Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Geef hieronder aan welke voorgeschreven bewerkingen uit de Europese Verordening 2018/337 zijn nog niet uitgevoerd en worden uitgevoerd tijdens het definitief sluiten van het vuurwapen. Geef daarbij ook aan welke bewerkingen u voornemens bent om uit te voeren. Indien u kiest voor een passende maatregel dient u in het opmerkingenveld duidelijk te beschrijven welke passende maatregel u gaat uitvoeren. ☐ 1.2 Kies een item. ☐ 1.4 Kies een item. ☐ 1.5 Kies een item. en Kies een item. ☐ 1.13 Kies een item. ☐ 1.16 Kies een item. ☐ 1.17 Kies een item. ☐ 1.19 Kies een item. ☐ 1.20 Kies een item. ☐ 1.22 Kies een item. De voorgeschreven bewerkingen die niet zijn uitgevoerd dienen alsnog uitgevoerd te worden tijdens het definitief sluiten van het vuurwapen. De bewerkingen die worden uitgevoerd tijdens het sluiten dienen naderhand vastgelegd te worden in dit deactivatieformulier, zie de instructie “Aanleveren van (voorlopig) onklaar gemaakte vuurwapens” op www.politie.nl voor meer informatie.
Eventuele opmerkingen: Klik hier als u tekst wilt invoeren .
Onderteken (pas na definitief sluiten) voor correcte uitvoering werkzaamheden volgens Europese Verordening 2018/337
Plaats: Klik hier als u tekst wilt invoeren. Datum: Klik hier als u tekst wilt invoeren. Handtekening erkenninghouder & firmastempel (optioneel): Klik hier als u tekst wilt invoeren.

In te vullen door de CA

Type:	Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Fabrikant/Merk:	Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Model:	Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Wapennummer:	Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Naam controleur CA:	Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Datum controle:	Klik hier als u een datum wilt invoeren.
Resultaat keuring:	☐Akkoord ☐Niet akkoord bevonden op onderstaande punten:
Eventuele opmerkingen: Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Plaats: Klik hier als u tekst wilt invoeren. Datum: Klik hier als u tekst wilt invoeren. Handtekening controleur CA: Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Controle definitief sluiten
Naam controleur CA:	Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Datum controle:	Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Resultaat keuring:	☐Akkoord ☐Niet akkoord bevonden op onderstaande punten:
Plaats: Klik hier als u tekst wilt invoeren. Datum: Klik hier als u tekst wilt invoeren. Handtekening controleur CA: Klik hier als u tekst wilt invoeren.